***Par atklātu konkursu "Cauruļvadu un veidgabalu iegāde (Inčukalna pazemes gāzes krātuves gāzes savākšanas punkta nr. 3 uzlabošanai)", (Iepirkuma ID Nr. Conexus Baltic Grid 2021/3 CEF), turpmāk – Konkurss.***

Akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid”, reģistrācijas Nr. 40203041605, (turpmāk – Pasūtītājs) Konkursa komisija (turpmāk – Komisija) ir saņēmusi ieinteresētā piegādātāja jautājumus un sniedz šādas atbildes uz tiem (citējot jautājumus):

| **Nr.****p.****k.** | **JAUTĀJUMI** | **ATBILDES** |
| --- | --- | --- |
| **1.** | Saskaņā ar tehnisko specifikāciju cauruļu piegādei (p. 3.2.4 Cauruļu izolācijas pārklājums): “Caurules, izņemot caurules ar DN50, pazemes guldīšanai jāpiegādā ar šādu poliuretāna ārpuses pretkorozijas pārklājumu: LVS EN 10 290, PUR, B klase, 2. tips, biezums 1500 µм”.Vai ir iespējams saskaņot uz polietilēna ārpuses pretkorozijas HDPE pārklājumu ISO 21809-1 Class - B, kategorija С ("Naftas un dabasgāzes rūpniecība. Cauruļtransporta sistēmās pazemē vai zem ūdens lietojamu cauruļvadu ārējie pārklājumi. 1. daļa. Poliolefīna pārklājumi (trīs kārtu polietilēna (PE) un trīs kārtu polipropilēna (PP)".Šis standarts izmanto Conexus Baltic Grid AS pārvades gāzesvadiem. | Tehniskās specifikācijas prasības noteiktas atbilstoši izstrādātajam Inčukalna pazemes gāzes krātuves gāzes savākšanas punkta Nr. 3 uzlabošanas būvprojektam. Prasības ir vienotas un noteiktas visam būvprojektā paredzētajam cauruļvadu kompleksam.Pašreiz Pasūtītājs nesaskata iemeslus un pamatojumu noteikto prasību pārskatīšanai. |

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs A. Tereševs