2.pielikums

Atklāta konkursa nolikumam

„Par transportlīdzekļu piegādi”

## Tehniskā specifikācija atklāta konkursa 2.daļā

 Transportlīdzeklis: kravas furgons.

 Daudzums: 1 vienība

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Raksturlielums** | **Pasūtītāja izvirzītās prasības** | **Pretendenta piedāvātā transportlīdzekļa parametri** |
| Automobiļa marka/modelis | norādīt |  |
| transportlīdzekļa izlaiduma gads | jauns, 2020.g.izlaiduma |  |
| automobiļa klase (pēc Auto Asociācijas Automašīnu klasifikatora) | k-Fv (vidējie furgoni ) |  |
| automašīnas garums mm  | no 5300 līdz 5400 |  |
| automašīnas augstums mm  | no 1900 līdz 2100 |  |
| automašīnas platums (bez spoguļu izmēriem) mm  | no 1900 līdz 2000 |  |
| sēdvietu skaits (ieskaitot vadītāja vietu) | 5(2 + 3) |  |
| kravnesība kg  | ne mazāk par 1000  |  |
| pilna masa kg  | ne vairāk par 3500 |  |
| dzinēja jauda Zs  | ne mazāk par 150 |  |
| dzinēja darba tilpums m3  | ne mazāk par 1950 |  |
| dzinēja griezes moments Nm  | ne mazāk par 320 |  |
| degvielas veids | dīzeļdegviela |  |
| dzinēja atbilstība  | EURO 6 |  |
| CO2 izmešu daudzums kombinētajā ciklā g/km  | norādīt |  |
| pārnesumu skaits pārnesumu kārbā | ne mazāk kā 6 ātrumi |  |
| degviela patēriņš vidējais kombinētais l/100 km | ne vairāk par 8 |  |
| piedziņas veids |  ražotāja rūpnīcas oriģinālā pilnpiedziņa |  |
| centrālā atslēga  | jābūt |  |
| aizdedzes atslēgas korpusā (2 gab.) integrēta centrālās atslēgas un signalizācijas vadība | jābūt |  |
| apdrošinātāju akceptēta rūpnīcas pretaizdzīšanas sistēma ar elektronisko imobilaizeri, kas tiek aktivizēta vai deaktivizēta no centrālās atslēgas pults | jābūt |  |
| izgatavotājrūpnīcas oriģinālā audiosistēma,Bluetooth ar iespēju izmantot sakaru sistēmu brīvroku režīmā | jābūt |  |
| pretaizdzīšanas signalizācija | jābūt |  |
| virsbūves krāsa  | norādīt |  |
| bremžu antibloķēšanas sistēma  | jābūt |  |
| automātiskā pretbuksēšanas sistēma  | jābūt |  |
| elektroniskās stabilitātes programma  | jābūt |  |
| drošības spilvensvadītājam un blakussēdētājam, blakussēdētāja drošības spilvens – deaktivizējams  | jābūt |  |
| automātiskā pretatpakaļripošanas sistēma  | jābūt |  |
| palīgmehānisms braukšanas uzsākšanai kalnā  | jābūt |  |
| augstumā un dziļumā regulējama stūres kolonna | jābūt |  |
| vadītāja sēdekļa augstuma un muguras atzveltnes leņķa regulēšana | jābūt |  |
| elektriski regulējami un apsildāmi sānu spoguļi | jābūt |  |
| kruīza kontrole | jābūt |  |
| elektriski vadāmi priekšējo sānu logu pacēlāji | jābūt |  |
| gaisa kondicionieris | jābūt |  |
| autonomā gaisa apsilde pasažieru salonā | jābūt |  |
| pastāvīgās dienas gaismas | jābūt |  |
| miglas lukturi  | jābūt |  |
| pasažieru telpas autonomā gaisa apsilde | jābūt |  |
| sānu logi pie otrās sēdekļu rindas | jābūt |  |
| labā pusē sānu slīddurvis pie otrās sēdekļu rindas | jābūt |  |
| riteņi ne mazāk ka R16, riepas atbilstoši piegādes laikam | jābūt |  |
| visu riteņu dubļu sargi | jābūt |  |
| nostiprināts pilna izmēra rezerves ritenis | jābūt kravas nodalījumā |  |
| riteņu nomaiņas instrumentu komplekts | jābūt |  |
| salona gumijas paklāji | jābūt |  |
| piekabes āķis | jābūt |  |
| Kravas nodalījums |
| kravas nodalījuma un kabīnes izolēta starpsiena | rūpnīcas, oriģinālā |  |
| furgona kravas telpas tilpums m³ | 4 -5 |  |
| kravas nodalījums bez logiem | jābūt |  |
| aizmugurējās durvis paceļamas uz augšu  | jābūt |  |
| sienu un aizmugures durvju augšējo daļu apdare ar laminēto saplāksni | jābūt |  |
| riteņu loku sānu apdare ar laminēto saplāksni, piederumu nodaļas (kastes) veidā | jābūt |  |
| rezerves riteņa stiprināšana kravas nodalījumā labajā pusē (kravas nodalījuma aprīkojuma detaļas saskaņot ar Pasūtītāju) | jābūt |  |
| kravas stiprinājuma skavas kravas telpā |  |  |
| grīdas pārklājums ar ūdens izturīgu finieri, nostiprinot vietās zem kravas stiprināšanas skavām, finiera malas izolētas ar hermētiķi | finieris F/W, ar sietveida virsmas struktūru uz augšu, biezums 12 mm |  |
| gumijas paklājs kravas nodalījumā | jābūt |  |
| divas ventilācijas lūkas sānos | diametrs 10mm  |  |
| kravas nodalījuma iesldz./izslēdz. apgaismojums | jābūt |  |
| medicīniskā aptieciņa, ugunsdzēšamais aparāts, avārijas zīme gaismu, atstarojošā veste | jābūt |  |
| transportlīdzekļa un aprīkojuma lietošanas instrukcija valsts valodā | jābūt |  |
| izpildīta reģistrācija CSDD | jābūt |  |
| izpildīta CSDD tehniskā apskate | jābūt |  |
| transportlīdzekļa garantija | ne mazāk kā 4 gadi vai 100 000km |  |
| virsbūves garantija | vismaz 10 gadu garantija pret caurrūsēšanu |  |
| apmaksas kārtība | norādīt |  |
| cena bez PVN EUR | norādīt |  |
| cena ar PVN EUR | norādīt |  |

**Piegādes vieta**: AS “Conexus Baltic Grid”, Rīgā, Stigu 14, LV-1021 Latvija, ar piereģistrēšanu ceļu satiksmes drošības direkcijā (CSDD) uz Pasūtītāja vārda.