3.pielikums

Atklāta konkursa nolikumam

„Par transportlīdzekļu piegādi”

## Tehniskā specifikācija atklāta konkursa 3.daļā

Transportlīdzeklis: vieglais pasažieru

Daudzums: 1 vienība

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Raksturlielums** | **Pasūtītāja izvirzītās prasības** | **Pretendenta piedāvātās transporta līdzekļa parametri** |
| Automobiļa marka/modelis | norāda Pretendents |  |
| Transportlīdzekļa izlaiduma gads | jauns, 2020. g. izlaiduma |  |
| Automobiļa klase (pēc Auto Asociācijas Automašīnu klasifikatora) | Mc – kompaktā daudzfunkciju |  |
| automašīnas garums mm | ne mazāk kā 4600 |  |
| automašīnas augstums mm | ne mazāk kā 1900 |  |
| automašīnas platums(bez spoguļu izmēriem) mm | ne mazāk kā 1850 |  |
| sēdvietu skaits (ieskaitot vadītāja vietu) | 5 (1+4) |  |
| kravnesība kg | ne mazāk par 500 |  |
| pilna masa kg | ne vairāk par 2500 |  |
| dzinēja jauda Zs | ne mazāk par 90 |  |
| dzinēja darba tilpums m3 | no 1450 līdz 2000 |  |
| dzinēja griezes moments Nm | norādīt |  |
| degvielas veids | dīzeļdegviela |  |
| dzinēja atbilstība EURO 6 | jābūt |  |
| CO2 izmešu daudzums kombinētajā ciklā g/km | norādīt |  |
| pārnesumu skaits pārnesumu kārbā | ne mazāk kā 6 ātrumi |  |
| degviela patēriņš vidējais kombinētais l/100 km | ne vairāk par 8 |  |
| piedziņas veids | norādīt |  |
| centrālā atslēga | jābūt |  |
| aizdedzes atslēgas korpusā (2 gab.) integrēta centrālās atslēgas un signalizācijas vadība | jābūt |  |
| apdrošinātāju akceptēta rūpnīcas pretaizdzīšanas sistēma ar elektronisko imobilaizeri, kas tiek aktivizēta vai deaktivizēta no centrālās atslēgas pults | jābūt |  |
| izgatavotājrūpnīcas oriģinālā audiosistēma,  Bluetooth ar iespēju izmantot sakaru sistēmu brīvroku režīmā | jābūt |  |
| pretaizdzīšanas signalizācija | jābūt |  |
| virsbūves krāsa | norādīt |  |
| bremžu antibloķēšanas sistēma | jābūt |  |
| automātiskā pretbuksēšanas sistēma | jābūt |  |
| elektroniskās stabilitātes programma | jābūt |  |
| drošības spilvensvadītājam un blakussēdētājam, blakussēdētāja drošības spilvens – deaktivizējams | jābūt |  |
| augstumā un dziļumā regulējama stūres kolonna | jābūt |  |
| vadītāja sēdekļa augstuma un muguras atzveltnes leņķa regulēšana | jābūt |  |
| kruīza kontrole | jābūt |  |
| elektriski regulējami un apsildāmi sānu spoguļi | jābūt |  |
| elektriski vadāmi priekšējo sānu logu pacēlāji | jābūt |  |
| gaisa kondicionieris | jābūt |  |
|  |  |  |
| riteņi ne mazāk ka R16, riepas atbilstoši piegādes laikam | jābūt |  |
| visu riteņu dubļu sargi | jābūt |  |
| pilna izmēra rezerves ritenis | jābūt |  |
| salona gumijas paklāji | jābūt |  |
| pastāvīgās dienas gaismas | jābūt |  |
| miglas lukturi | jābūt |  |
| riteņu nomaiņas instrumentu komplekts | jābūt |  |
| medicīniskā aptieciņa, ugunsdzēšamais aparāts, avārijas zīme gaismu, atstarojošā veste | jābūt |  |
| transportlīdzekļa un aprīkojuma lietošanas instrukcija valsts valodā | jābūt |  |
| izpildīta reģistrācija CSDD | jābūt |  |
| izpildīta CSDD tehniskā apskate | jābūt |  |
| transportlīdzekļa garantija | norādīt |  |
| virsbūves garantija | vismaz 10 gadu garantija pret caurrūsēšanu |  |
| apmaksas kārtība | norādīt |  |
| cena bez PVN EUR | norādīt |  |
| cena ar PVN EUR | norādīt |  |

**Piegādes vieta**: AS “Conexus Baltic Grid”, Rīgā, Stigu 14, LV-1021 Latvija, ar piereģistrēšanu ceļu satiksmes drošības direkcijā (CSDD) uz Pasūtītāja vārda.