4.pielikums

Atklāta konkursa nolikumam

„Par transportlīdzekļu piegādi”

## Tehniskā specifikācija atklāta konkursa 4.daļā

 Transportlīdzeklis: vieglais pasažieru

 Daudzums: 1 vienība

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Raksturlielums** | **Pasūtītāja izvirzītās prasības** | **Pretendenta piedāvātās transporta līdzekļa parametri** |
| Automobiļa marka/modelis | norādīt |  |
| transportlīdzekļa izlaiduma gads | jauns, 2020.g.izlaiduma |  |
| automobiļa klase (pēc Auto Asociācijas Automašīnu klasifikatora) | Md (vidēja daudzfunkciju) |  |
| automašīnas garums mm  | no 5300 līdz 5400 |  |
| automašīnas augstums mm  | ne mazāk kā 1950 |  |
| automašīnas platums (bez spoguļu izmēriem) mm  | no 1900 līdz 2100 |  |
| sēdvietu skaits (ieskaitot vadītāja vietu) | 9(3+ 3+3) |  |
| bagāžas nodalījuma izmēri, platums, garums (mm) | ne mazāk par 1200, 1100 |  |
| pilna masa (kg)  | ne vairāk par 3200 |  |
| dzinēja jauda (Zs)  | 150 |  |
| dzinēja darba tilpums (m3)  | ne mazāk par 1950 |  |
| dzinēja griezes moments (Nm)  | ne mazāk par 320 |  |
| degvielas veids | dīzeļdegviela |  |
| dzinēja atbilstība  | EURO 6 |  |
| CO2 izmešu daudzums kombinētajā ciklā g/km  | norādīt |  |
| degviela patēriņš kombinētajā ciklā l/100 km | ne vairāk par 8 |  |
| pārnesumu skaits mehāniskā pārnesumu kārbā | ne mazāk kā 6 ātrumi |  |
| piedziņas veids |  4x2 FWD |  |
| centrālā atslēga  | jābūt |  |
| aizdedzes atslēgas korpusā (2 gab.) integrēta centrālās atslēgas un signalizācijas vadība | jābūt |  |
| apdrošinātāju akceptēta rūpnīcas pretaizdzīšanas sistēma ar elektronisko imobilaizeri, kas tiek aktivizēta vai deaktivizēta no centrālās atslēgas pults | jābūt |  |
| izgatavotājrūpnīcas oriģinālā audiosistēma,Bluetooth ar iespēju izmantot sakaru sistēmu brīvroku režīmā | jābūt |  |
| pretaizdzīšanas signalizācija | jābūt |  |
| virsbūves krāsa  | norādīt |  |
| bremžu antibloķēšanas sistēma  | jābūt |  |
| automātiskā pretbuksēšanas sistēma  | jābūt |  |
| elektroniskās stabilitātes programma  | jābūt |  |
| drošības spilvensvadītājam un blakussēdētājam, blakussēdētāja drošības spilvens – deaktivizējams  | jābūt |  |
| automātiskā pretatpakaļripošanas sistēma  | jābūt |  |
| palīgmehānisms braukšanas uzsākšanai kalnā  | jābūt |  |
| pēc augstuma un dziļuma regulējams stūres statnis | jābūt |  |
| vadītāja sēdekļa augstuma un muguras atzveltnes leņķa regulēšana | jābūt |  |
| elektriski regulējami un apsildāmi sānu spoguļi | jābūt |  |
| kruīza kontrole | jābūt |  |
| elektriski vadāmi priekšējo sānu logu pacēlāji | jābūt |  |
| gaisa kondicionieris | jābūt |  |
| pastāvīgās dienas gaismas | jābūt |  |
| miglas lukturi  | jābūt |  |
| pasažieru telpas papildus gaisa apsilde | jābūt |  |
| labā pusē sānu slīddurvis  | jābūt |  |
| riteņi ne mazāk ka R16, riepas atbilstoši piegādes laikam | jābūt |  |
| nostiprināts pilna izmēra rezerves ritenis | jābūt |  |
| visu riteņu dubļu sargi | jābūt |  |
| riteņu nomaiņas instrumentu komplekts | jābūt |  |
| salona gumijas paklāji | jābūt |  |
| medicīniskā aptieciņa, ugunsdzēšamais aparāts, avārijas zīme gaismu, atstarojošā veste | jābūt |  |
| transportlīdzekļa un aprīkojuma lietošanas instrukcija valsts valodā | jābūt |  |
| izpildīta reģistrācija CSDD | jābūt |  |
| izpildīta CSDD tehniskā apskate | jābūt |  |
| transportlīdzekļa garantija | ne mazāk kā 4 gadi vai 100 000km |  |
| virsbūves garantija | vismaz 10 gadu garantija pret caurrūsēšanu |  |
| apmaksas kārtība | norādīt |  |
| cena bez PVN EUR | norādīt |  |
| cena ar PVN EUR | norādīt |  |

**Piegādes vieta**: AS “Conexus Baltic Grid”, Rīgā, Stigu 14, LV-1021 Latvija, ar piereģistrēšanu Ceļu satiksmes drošības direkcijā (CSDD) uz Pasūtītāja vārda.